**陕西燃气集团工程有限公司**

**西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目、洛至洛南输气管道线路三桩**

**剩余工程材料采购**

**竞争性谈判采购文件**

**陕西燃气集团工程有限公司**

**项目管理部（安全办公室）**

**二〇二三年六月**

**西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目、洛至洛南输气管道线路三桩剩余工程材料采购报价要求文件**

我公司拟对西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目洛至洛南输气管道线路三桩剩余工程材料采购进行比价洽谈，特邀请贵公司参与洽谈。该项目具体情况如下：

1. **项目名称：**西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目，洛至洛南输气管道线路三桩剩余工程；
2. **报价清单及要求：**

|  |
| --- |
| **一标段：西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目** |
| 序号 | 材料名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|
| 1 | 反光膜 | 3M反光膜，UV打印，长0.58m，高0.38m | 套 | 4696 |  |
| 2 | 标志牌（含贴膜） | 高强度树脂+高强度玻璃纤维，宽0.6m×高0.4m×双面夹心厚度厚0.007m（边框厚度0.015m），边框厚度0.01m。3M反光膜，UV打印，长0.58m，高0.38m。 | 个 | 363 |  |
| 3 | 标志牌及标志桩（含贴膜） | 高强度树脂+高强度玻璃纤维材料,高3.5m，长0.08m，宽0.08m，厚0.003m；高强度树脂+高强度玻璃纤维，宽0.6m×高0.4m×双面夹心厚度厚0.007m（边框厚度0.015m），边框厚度0.01m。3M反光膜，UV打印，长0.58m，高0.38m。 | 个 | 273 |  |
| 4 | 重点部位警示标识牌 | 不锈钢材料，立柱高2.3m，宽0.1m，长0.1m，厚0.002m；贴膜板长1.5m，宽1m，厚0.003m；贴膜3M反光膜，UV打印，长1.5m，宽1m。 | 个 | 141 |  |
| 5 | 线路测试桩 | 不锈钢刷防腐漆（黄色），圆柱形直径0.2m，高2.5m，设置测试门 | 个 | 51 |  |
| 6 | 管道警示桩 | 高强度树脂+高强度玻璃纤维材料长0.1m×宽0.1m×高1.4m；壁厚0.003m | 个 | 2000 |  |
| 7 | 防护网 | 不锈钢材质，立柱长0.05m，宽0.05m，高3m，厚0.002m；横栏长3m，宽0.05m，高0.05m，厚0.002m；6处跨越12个点，每个点均为3m×3m防护。 | 处 | 12 |  |
| 8 | 高后果区警示加密桩 | 高强度树脂+高强度玻璃纤维材料长0.1m×宽0.1m×高1.4m；壁厚0.003m | 个 | 75 |  |
| 9 | 高后果区警示加密地标 | 不锈钢材质，长0.25m，宽0.1m，厚0.003m，字体为钢印 | 个 | 118 |  |
| 10 | 高后果区安全告知牌 | 不锈钢材料，立柱高2.3m，宽0.1m，长0.1m，厚0.002m；贴膜板长1.5m，宽1m，厚0.003m；贴膜3M反光膜，UV打印，长1.5m，宽1m。玻璃长1.5m，宽1m。 | 个 | 60 |  |
| 11 | 高后果区桩牌安全告知牌 | 高强度树脂+高强度玻璃纤维材料长0.4m×宽0.2m×高0.2m；壁厚0.005m，贴膜3M反光膜，UV打印，长0.4m×宽0.2m。 | 个 | 230 |  |
| 12 | 安全警示带 | 材质：PE塑料，10丝厚 ，8cm宽。300m/卷 | 卷 | 300 |  |

|  |
| --- |
| **二标段：洛至洛南输气管道线路三桩剩余工程** |
| 序号 | 材料名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
|
| 1 | 标志桩制作及运输 | 1.预应力钢筋混凝土电杆取上节4米2.上部预留孔洞3.标志桩运输后附图纸（商洛至洛南输气管道标志桩图纸） | 个 | 249 |
| 2 | 标志牌制作及运输 | 1.规格:1.5厚冷轧钢板2.钢板煨边采用冲压成型，对缝处全部满焊。3.角钢与版面之间焊接。采用氩弧焊,连续焊接。4.角钢与角钢之间用电弧焊,对接处全部满焊。5.标志牌及连接角钢防腐前应用石英砂除锈，达到Sa2.5级。6.标志牌防腐前表面应清理干净,底漆选用丙烯酸聚氨酯厚膜底漆;中间漆选用丙烯酸聚氨醴中间漆,机械喷涂两遍;面漆选用丙烯酸聚氨酯磁漆,机械喷涂两遍。其中版面为丙烯酸聚氨酯纯白磁漆,边框为丙烯酸聚氨酯中黄磁漆。7.标志牌与桩采用M10螺栓(L=185,丝扣长50)连接。连接螺栓双面加垫片,安装后必须将螺栓锚死。后附（商洛至洛南输气管道工程标志牌图纸） | 个 | 563 |
| 3 | 测试桩制作及运输 | 不锈钢刷防腐漆（黄色），圆柱形直径0.2m，高2.5m，设置测试门测试桩运输 | 个 | 19 |

**三、报价人资格条件**

1.具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照。

2.提供有效的基本账户开户许可证，或基本账户信息证明材料。

3.具备一般纳税人资格，提供如税务机关出具的一般纳税人资格证明，或近期开具的增值税专用发票，或税务机关官方网站一般纳税人查询记录截图等有效证明材料。

4.不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》。

5.提供报价人2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似供货业绩证明材料不少于3个。

**四、报价说明：**

1.报价单位应充分考虑本项目的实际，并满足我公司提供的图纸要求，并根据企业自身情况以及谈价文件的要求，进行自主报价。报价人的投标报价，应是完成本项目范围及供货周期、质量的全部要求的内容。凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。

2.投标报价均包括但不限于材料费、运输费、装卸费、保险费、培训指导费、现场服务费、13%增值税、利润、售后服务等一切相关费用，以及报价人在报价前明示或暗示的所有风险、责任和义务。

3.签订合同类型：物资采购合同，为固定单价合同，数量按实际供货数量结算。

4.交货期：需在买方下订单后7日内送达现场。

5.交货地点：具体甲方通知施工地点。

6.付款方式：产品经卖方运输至施工现场，买方验收合格后，卖方根据买方验收合格的货物数量开具相应的全额增值税专用发票，买方收到发票后支付卖方80%货款，现场全部安装完成后买方支付17%货款，剩余3%质保金。产品质量保证期限届满后，如未发生质量问题，买方一次性无息付清质保金。

7.本次采购分为两个标段（一标段：西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目、二标段：洛至洛南输气管道线路三桩剩余工程），报价单位根据自身情况可以选择一个标段或两个标段报价。

**五、运输**

1.运杂费：运输费用由中标人承担，一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、装卸费。

2.根据设备的特性包装，满足运输要求，负责运输至合同指定的交货地点，并选择运输风险小，成本低，距离短的路线，要符合运输装卸要求，以保证安全无损的运到收货地点。中标人装运的货物不应超过合同规定的数量和重量，否则，中标人应对因超数量和重量而产生的一切后果负责。

3.装运通知：中标人应在货物装运前一天之内以电话形式将合同号、货物名称、数量、重量、运输工具名称及启运日期通知招标人。

4.包装应按国家标准或专业标准规定执行，由于包装不善引起的货物损坏、丢失均有中标人承担。

5.到货后，招标人依据中标人提供的清单进行验收。对缺件、质量损坏等做出记录，中标人负责处理。如属运输部门造成的设备破损，缺件等事故由供方负责解决。

6.设备到现场后未交付招标人前，由中标人负责保管维护，费用由中标人承担。

**六、质量保证**

1.中标人向招标人交付的产品质量保证期为双方签署完工验收合格证书或试运营之日起（两者日期中以较晚的一个日期为质保期开始日）计算。

2.质量保证期内，中标人应当履行产品质量保证书或售后服务承诺书以及本合同确定的质量保证义务。

3.质量保证期内，如出现质量问题，中标人在接到招标人通知起 24 小时内给予免费修理或更换，普通故障的修复时间不大于4小时，修复时间从中标人接到故障通知时计算。中标人未按本条履行义务，招标人可自行委托他方修理或者自行更换，所产生的费用由中标人按照实际发生金额1.5倍承担，招标人可自行从质保金中扣除，不足部分，中标人仍应当承担赔偿责任。

4.中标人交付的产品出现质量问题影响买方正常使用，招标人有权选择退货、换货。招标人选择退货时，中标人应当在接到招标人退货通知后5日内一次退清货款。招标人选择换货时，中标人应当在接到招标人换货通知后3日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

5.质量保证期内，经维修1次，仍然不能正常使用的产品，招标人有权选择退货、换货。招标人选择退货时，投标人应当在接到买方退货通知后5日内一次退清货款。招标人选择换货时，投标人应当在接到买方换货通知后3日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

6.质量保证期内，自送修之日起超过5日未修好的，投标人应当在接到招标人通知后5日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

7.质量保证期内，发生质量问题，若投标人不能证明系因招标人使用不当所造成，由投标人承担质量责任。

**七、售后服务**

1.卖方在接到通知后24小时内必须响应，且有完善的售后服务措施。

2.初步验收，产品交付后买方根据本合同约定的产品质量标准对产品的数量、外观质量状况进行初步验收，若有异议，买方有权将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后3个工作日内予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后3个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

3.隐蔽瑕疵验收，产品经买方初步验收后，根据本合同约定的产品质量标准，买方在产品使用过程中检查发现产品存在隐蔽质量瑕疵的，买方有权将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后3日内予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后3个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

4.产品质量保证期间发生质量问题，卖方按照投标文件关于质量保证相关约定承担维修、更换、退货义务。

5.验收纠纷，产品初步验收或隐蔽瑕疵验收过程中双方对产品质量发生争议，经协商无法解决时，以买方住所地具备资格的检验机构出具的质量检验或鉴定结论为准。质检产品不合格的，质检费用由卖方承担，质检合格的，质检费用由买方承担。

6.产品交付时，卖方应当同时向买方交付产品附件、配件和相应工具等；同时提交产品检验合格证明、使用方法说明书、质量保证或售后服务承诺，否则视为卖方所交付产品不符合本合同约定的质量标准，买方有权拒收货物。

**八、递交报价资料及时间：**

参加会议的洽谈人须携带以下资料：

（一）具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照及开户许可证。

（二）洽谈人授权委托书（法定代表人直接参加的，只需携带身份证）、授权人身份证复印件、法人身份证复印件；

（三）业绩证明资料;

（四）报价单；

（五）不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；

（六）针对本项目所采取售后服务等内容。

（七）报价文件份数及其他要求：一套正本、两套副本，报价文件封面、报价函等应均加盖报价单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字（章）。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。除报价单位对错误处须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价单位加盖报价单位的印章或由报价文件签字人签（章）。

（八）密封要求：封套上应载明报价单位名称、报价单位地址、项目名称，报价文件在2023年06月07日下午15：30前不得开启。

（九）报价文件递交/邮寄到达时间：2023年06月07日下午15：30前，地点为陕西省西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，逾期恕不接受。

**九、递交地点及通讯方式**

地 址：陕西省西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司

联 系 人：于金秋 13571917893

张智勇 15091670661

**十、评审方法**

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** |
| **初步评审标准** |
| 初步评审标准(此项不符合要求将取消资格) | 1.相关证件名称、地址等信息真实、一致；2.投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）；3.业绩真实有效；4.产品品牌及技术性能指标等符合招标文件及我公司提供的图纸相关要求。 |
| 详细评审标准(总分100分) | 总评价分=技术分×20% + 商务分×80% ，按四舍五入原则保留2位小数。 |

**报价评分细则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **总分** | **评 分 标 准** |
| 商务部分 | 100分 | 1.经初审合格的投标响应文件，其报价为有效投标报价。2.满足实质性要求并且完全响应报价要求的各投标人报价的最低价为基准价。3.报价得分：最终报价高于投标基准价：每高于基准价1%，扣1分。4.报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。5.经评委一致认定，投标最终总报价低于成本价，其响应将被拒绝。 |

**技术标评分细则**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **总分** | **评审****内容** | **标准分值** | **评 分 标 准** |
| 技术部分 | 100分 | 配送周期 | 30分 | 按招标文件要求供货期进行评比，满足要求得基本分20分，每提前一天加1分，最高加10分。 |
| 业绩及实力证明 | 40分 | 提供2020年1月至今至少三份类似产品销售合同文件，每提供一份有效业绩10分，最多得30分。每多提供一份得5分，最多加10分。 |
| 质量保证和售后服务 | 30分 | 对各投标人的质量保证范围、质保期限、售后服务等内容进行横向比较，按差别赋分（0-30分）。 |

**十一、确定单位程序**

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，综合各单位业绩、实力及服务承诺等方面综合评判，确定1-2家的报价单位作为候选人，标段一、标段二分别选取一家作为中标人。

 陕西燃气集团工程有限公司

2023年6月1日 **（正本/副本）**

 **陕西燃气集团工程有限公司**

**西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目洛至洛南输气管道线路三桩**

**剩余工程材料采购**

**报价文件**

**投标人名称：（公章）**

**二〇二三年六月****目 录**

1. 报价单

二、法人代表授权委托书

三、营业执照、开户许可证等

四、投标人信用证明

五、业绩证明材料

六、质量保证和售后服务

七、邀请函回执

## 一、报价单

致：陕西燃气集团工程有限公司

就贵公司西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目，商洛至洛南输气管道线路三桩剩余工程材料采购

1. 事宜，结合市场行情，我方本次设备报价为：

|  |
| --- |
| **一标段：西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目** |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| 1 | 贴膜制作 | 3M反光膜，UV打印，长0.58m，高0.38m | 套 | 4696 |  |  |  |
| 2 | 标志牌（含贴膜）制作 | 高强度树脂+高强度玻璃纤维，宽0.6m×高0.4m×双面夹心厚度厚0.007m（边框厚度0.015m），边框厚度0.01m。3M反光膜，UV打印，长0.58m，高0.38m。 | 个 | 363 |  |  |  |
| 3 | 标志牌及标志桩（含贴膜）制作 | 高强度树脂+高强度玻璃纤维材料,高3.5m，长0.08m，宽0.08m，厚0.003m；高强度树脂+高强度玻璃纤维，宽0.6m×高0.4m×双面夹心厚度厚0.007m（边框厚度0.015m），边框厚度0.01m。3M反光膜，UV打印，长0.58m，高0.38m。 | 个 | 273 |  |  |  |
| 4 | 重点部位警示标识牌制作 | 不锈钢材料，立柱高2.3m，宽0.1m，长0.1m，厚0.002m；贴膜板长1.5m，宽1m，厚0.003m；贴膜3M反光膜，UV打印，长1.5m，宽1m。 | 个 | 141 |  |  |  |
| 5 | 线路测试桩制作 | 不锈钢刷防腐漆（黄色），圆柱形直径0.2m，高2.5m，设置测试门 | 个 | 51 |  |  |  |
| 6 | 管道警示桩制作运输 | 高强度树脂+高强度玻璃纤维材料长0.1m×宽0.1m×高1.4m；壁厚0.003m | 个 | 2000 |  |  |  |
| 7 | 防护网制作 | 不锈钢材质，立柱长0.05m，宽0.05m，高3m，厚0.002m；横栏长3m，宽0.05m，高0.05m，厚0.002m；6处跨越12个点，每个点均为3m×3m防护。 | 处 | 12 |  |  |  |
| 8 | 高后果区警示加密桩制作 | 高强度树脂+高强度玻璃纤维材料长0.1m×宽0.1m×高1.4m；壁厚0.003m | 个 | 75 |  |  |  |
| 9 | 高后果区警示加密地标制作 | 不锈钢材质，长0.25m，宽0.1m，厚0.003m，字体为钢印 | 个 | 118 |  |  |  |
| 10 | 高后果区安全告知牌制作 | 不锈钢材料，立柱高2.3m，宽0.1m，长0.1m，厚0.002m；贴膜板长1.5m，宽1m，厚0.003m；贴膜3M反光膜，UV打印，长1.5m，宽1m。玻璃长1.5m，宽1m。 | 个 | 60 |  |  |  |
| 11 | 高后果区桩牌安全告知牌制作 | 高强度树脂+高强度玻璃纤维材料长0.4m×宽0.2m×高0.2m；壁厚0.005m，贴膜3M反光膜，UV打印，长0.4m×宽0.2m。 | 个 | 230 |  |  |  |
| 12 | 安全警示带制作运输 | 材质：PE塑料，10丝厚 ，8cm宽。300m/卷 | 卷 | 300 |  |  |  |
| 含税总价（元） | 含税总价为： 元 人民币（大写） ，其中不含税总价： 元 ，增值税税率： % ，税金： 元。 |

|  |
| --- |
| **二标段：洛至洛南输气管道线路三桩剩余工程** |
| 序号 | 材料名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税金额（元） | 备注 |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 标志桩制作及运输 | 1.预应力钢筋混凝土电杆取上节4米2.上部预留孔洞3.标志桩运输后附图纸（商洛至洛南输气管道标志桩图纸） | 个 | 249 |  |  |  |
| 2 | 标志牌制作及运输 | 1.规格:1.5厚冷轧钢板2.钢板煨边采用冲压成型，对缝处全部满焊。3.角钢与版面之间焊接。采用氩弧焊,连续焊接。4.角钢与角钢之间用电弧焊,对接处全部满焊。5.标志牌及连接角钢防腐前应用石英砂除锈，达到Sa2.5级。6.标志牌防腐前表面应清理干净,底漆选用丙烯酸聚氨酯厚膜底漆;中间漆选用丙烯酸聚氨醴中间漆,机械喷涂两遍;面漆选用丙烯酸聚氨酯磁漆,机械喷涂两遍。其中版面为丙烯酸聚氨酯纯白磁漆,边框为丙烯酸聚氨酯中黄磁漆。7.标志牌与桩采用M10螺栓(L=185,丝扣长50)连接。连接螺栓双面加垫片,安装后必须将螺栓锚死。后附（商洛至洛南输气管道工程标志牌图纸） | 个 | 563 |  |  |  |
| 3 | 测试桩制作及运输 | 不锈钢刷防腐漆（黄色），圆柱形直径0.2m，高2.5m，设置测试门测试桩运输 | 个 | 19 |  |  |  |
| 含税总价（元） | 含税总价为： 元 人民币（大写） ，其中不含税总价： 元 ，增值税税率： % ，税金： 元。 |

2、供货周期：买方下订单后 日内送到交货地点。

3、一旦贵单位确定由我方承担本项目的材料供应，我方承诺将全力保证优质服务。

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

## 二、法人代表授权委托书

本人 （姓名）系 （洽谈单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目，商洛至洛南输气管道线路三桩剩余工程材料采购 洽谈报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及代理人身份证明

洽谈单位： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

## 三、营业执照、开户许可证等

## 四、投标人信用证明

包含且不限于以下材料：

不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》。

## 五、业绩证明材料

## 六、质量保证和售后服务

投标人针对本项目供货能提供的质量保证范围、质保期限、售后服务、培训计划等内容。

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

**七、陕西燃气集团工程有限公司**

**西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目**

**材料采购竞争性谈判采购报价回执**

我公司同意并接受该项目邀请函的内容，参与陕西燃气集团工程有限公司:西安分公司线路标志牌维修及重点部位警示牌安装项目，商洛至洛南输气管道线路三桩剩余工程材料采购 洽谈。我公司将安排 （先生/小姐）作为本次洽谈的联系人，联系电话为 ，传真号码为 。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于洽谈期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：