**陕西燃气集团工程有限公司**

**沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目**

**焊接钢管采购**

**竞争性谈判采购文件**

陕西燃气集团工程有限公司

经营计划部

二〇二二年八月

**陕西燃气集团工程有限公司**

**沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目**

**焊接钢管采购报价要求文件**

我公司拟对沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目焊接钢管采购进行比价洽谈，特邀请贵公司参与洽谈。该项目具体情况如下：

**一、项目名称：沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目**

1. **报价清单及要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **用途** | **参考品牌要求** |
| 1 | 焊接钢管 | DN15(壁厚2.3) | 米 | 33485 | 电气预埋 | 天津友发、天津利达、河北正大 |
| 2 | 焊接钢管 | DN15(壁厚2.5) | 米 | 30000 | 电气预埋 | 天津友发、天津利达、河北正大 |
| 3 | 焊接钢管 | DN20(壁厚2.0) | 米 | 360 | 套管用 | 自定 |
| 4 | 焊接钢管 | DN20(壁厚2.3) | 米 | 12410 | 电气预埋 | 天津友发、天津利达、河北正大 |
| 5 | 焊接钢管 | DN20(壁厚2.5) | 米 | 10000 | 电气预埋 | 天津友发、天津利达、河北正大 |
| 6 | 焊接钢管 | DN25(2.0) | 米 | 180 | 套管用 | 自定 |
| 7 | 焊接钢管 | DN25(壁厚2.5) | 米 | 2517 | 电气预埋 | 天津友发、天津利达、河北正大 |
| 8 | 焊接钢管 | DN25(壁厚3.0) | 米 | 2000 | 电气预埋 | 天津友发、天津利达、河北正大 |
| 9 | 焊接钢管 | DN32(壁厚2.5) | 米 | 3789 | 电气预埋 | 天津友发、天津利达、河北正大 |
| 10 | 焊接钢管 | DN32(壁厚3.0) | 米 | 4000 | 电气预埋 | 天津友发、天津利达、河北正大 |
| 11 | 焊接钢管 | DN40(壁厚3.25) | 米 | 143 | 电气预埋 | 天津友发、天津利达、河北正大 |
| 12 | 焊接钢管 | DN50(壁厚3.25) | 米 | 598 | 电气预埋 | 天津友发、天津利达、河北正大 |
| 13 | 钢管 | DN200  (壁厚2mm) | 米 | 8 | 给排水预埋钢套管 | 自定 |
| 14 | 钢管 | DN150  (壁厚2mm) | 米 | 1265 | 给排水预埋钢套管 | 自定 |
| 15 | 钢管 | DN125  (壁厚2mm) | 米 | 51 | 给排水预埋钢套管 | 自定 |
| 16 | 钢管 | DN100  (壁厚2mm) | 米 | 165 | 给排水预埋钢套管 | 自定 |
| 17 | 钢管 | DN80  (壁厚2mm) | 米 | 45 | 给排水预埋钢套管 | 自定 |
| 18 | 钢管 | DN70  (壁厚2mm) | 米 | 33 | 给排水预埋钢套管 | 自定 |

注：1.送货地址：陕西省西安市西咸新区沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目部指定区域

2.供货周期：接买方订单计划后5日内按照项目部施工进度需求分批送到沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目部指定卸车点。

3.随车提供质量证明书。

**（二）技术要求：满足国家相关标准要求、产品满足招标文件清单规格型号要求、壁厚必须满足招标文件规格壁厚要求，为实际壁厚，现场验收时严格测量，磅差偏差在3‰以内。**

**三、报价人资格条件**

1.具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照。

2.提供有效的基本账户开户许可证，或基本账户信息证明材料。

3.具备一般纳税人资格，提供如税务机关出具的一般纳税人资格证明，或近期开具的增值税专用发票，或税务机关官方网站一般纳税人查询记录截图等有效证明材料。

4.不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》。

5.提供报价人2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似供货业绩不少于3个。

**四、报价说明：**

1.报价单位应充分考虑本项目的实际，并根据企业自身情况以及谈价文件的要求，进行自主报价。根据当前疫情状况，报价单位需综合考虑疫情影响因素。报价人的投标报价，应是完成本项目范围及供货周期、质量的全部要求的内容。凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。

2.投标报价以“8月29日我的钢铁网西安市场焊管相同品牌规格过磅价格”为基准，报价均包括但不限于材料费、运输费、吊装费、保险费、培训指导费、现场服务费、13%增值税、利润、售后服务(包含到货验收及交工验收)等一切相关费用，以及报价人在报价前明示或暗示的所有风险、责任和义务。

3.签订合同类型：订单式采购框架协议，单价按照下单当日我的钢铁网西安市场焊管相同品牌和规格过磅价格进行调整，数量按实际供货数量结算。

4.交货期：买方下订单后第一批货3日内送到，剩余材料分批按现场实际需求送达现场，实际需求量以下订单为准。

5.交货地点：陕西省西安市西咸新区沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目部

6.付款方式：产品交付经买方验收合格，每个月中旬经双方负责人共同对账数量和金额准确无误后,卖方向买方出具全额合法增值税专用发票后，买方支付验收合格货物的70%的货款；竣工验收合格后，买方支付货款至25%，剩余5%作为质保金，产品质量保证期限届满后，如未发生质量问题，买方一次性无息付清质保金。

（付款方式可谈判时双方协商确定。）

**五、运输**

1.运杂费：运输及运输费用由中标人承担。一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费。

2.根据材料的特性包装，满足运输要求，负责运输至合同指定的交货地点，并选择运输风险小，成本低，距离短的路线，要符合运输装卸要求，以保证安全无损的运到收货地点。中标人装运的货物不应超过合同规定的数量和重量，否则，中标人应对因超数量和重量而产生的一切后果负责。

3.装运通知：中标人应在货物装运完后4小时之内以电话形式将合同号、货物名称、数量、重量、发票金额、运输工具名称及启运日期通知招标人。

4.包装应按国家标准或专业标准规定执行，由于包装不善引起的货物损坏、丢失均有中标人承担。

5.到货后，招标人依据中标单位提供的清单进行验收。对缺件、质量损坏等做出记录，中标人负责处理。如属运输部门造成的材料破损，缺件等事故由供方负责解决。

6.材料到现场后未交付招标人前，由中标人负责保管维护，费用由中标人承担。

**六、质量保证**

1.投标人向招标方交付的产品质量保证期为产品到货验收合格后24个月，以每批次产品交付最终验收合格并投入使用之日起计算。

2.质量保证期内，投标人应当履行产品质量保证书或售后服务承诺书以及本合同确定的质量保证义务。

3.质量保证期内，如出现质量问题，投标人在接到招标人通知起 48 小时内给予免费修理或更换。投标人未按本条履行义务，招标人可自行委托他方修理或者自行更换，所产生的费用由卖方按照实际发生金额1.5倍承担，招标人可自行从质保金中扣除，不足部分，投标人仍应当承担赔偿责任。

4.投标人交付的产品出现质量问题影响买方正常使用，招标人有权选择退货、换货。招标人选择退货时，投标人应当在接到买方退货通知后5日内一次退清货款。招标人选择换货时，投标人应当在接到买方换货通知后3日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

5.质量保证期内，经维修1次，仍然不能正常使用的产品，招标人有权选择退货、换货。招标人选择退货时，投标人应当在接到买方退货通知后5日内一次退清货款。招标人选择换货时，投标人应当在接到买方换货通知后3日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

6.质量保证期内，自送修之日起超过5日未修好的，投标人应当在接到招标人通知后5日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

7.质量保证期内，发生质量问题，若投标人不能证明系因招标人使用不当所造成，由投标人承担质量责任。

**七、售后服务**

1.卖方在接到通知后24小时内必须响应，且有完善的售后服务措施。

2.初步验收，产品交付后买方根据本合同约定的产品质量标准对产品的数量、外观质量状况进行初步验收，若有异议，买方有权将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后3个工作日内予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后3个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

3.隐蔽瑕疵验收，产品经买方初步验收后，根据本合同约定的产品质量标准，买方在产品使用过程中检查发现产品存在隐蔽质量瑕疵的，买方有权将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后3日内予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后3个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

4.产品质量保证期间发生质量问题，卖方按照投标文件关于质量保证相关约定承担维修、更换、退货义务。

5.验收纠纷，产品初步验收或隐蔽瑕疵验收过程中双方对产品质量发生争议，经协商无法解决时，以买方住所地具备资格的检验机构出具的质量检验或鉴定结论为准。质检产品不合格的，质检费用由卖方承担，质检合格的，质检费用由买方承担。

6.产品交付时，卖方应当同时向买方交付产品附件、配件和相应工具等；同时提交产品检验合格证明、使用方法说明书、质量保证或售后服务承诺，否则视为卖方所交付产品不符合本合同约定的质量标准，买方有权拒收货物。

**八、递交报价资料及时间：**

参加会议的洽谈人须携带以下资料：

（一）企业营业执照副本复印件，开户许可证复印件。

（二）洽谈人授权委托书（法定代表人直接参加的，只需携带身份证）、授权人身份证复印件、法人身份证复印件；

（三）厂家生产资质文件及业绩证明资料;

（四）报价单；

（五）不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；

（六）详细说明所供应材料的特点、技术参数、性能指标等；

（七）针对本项目所采取的技术培训、售后服务等内容。

（八）报价文件份数及其他要求：一套正本、两套副本，分项报价电子版，报价文件封面、报价函等应均加盖报价单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字（章）。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。除报价单位对错误处须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价单位加盖报价单位的印章或由报价文件签字人签（章）。

（九）密封要求：封套上应载明报价单位名称、报价单位地址、项目名称，报价文件在2022年9月5日14:30 前不得开启。

（十）报价文件递交资料时间：2022年9月5日14:30前，地点为西安市高陵区中钢大道中段陕西燃气集团工程有限公司二楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，逾期恕不接受。

**九、递交地点及通讯方式**

地 址：西安市高陵区中钢大道中段

联 系 人：薛腾 电话：13227959192

十、**评审方法**

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** |
| **初步评审标准** | |
| 初步评审标准  (此项不符合要求将取消资格) | 1.相关证件名称、地址等信息真实、一致  2.投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站、“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）；  3.业绩真实有效 |
| 详细评审标准  (总分100分) | 总评价分=技术分×20% + 商务分×80% ，按四舍五入原则保留2位小数。 |

**报价评分细则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **总分** | **评 分 标 准** |
| 商务  部分 | 100分 | 1.经初审合格的投标响应文件，其报价为有效投标报价。  2.满足实质性要求并且完全响应报价要求的各投标人报价的最低价为基准价。  3.报价得分：①最终报价高于投标基准价：每高于基准价1%，扣1分；  4.报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。  5.经评委一致认定，投标最终总报价低于成本价，其响应将被拒绝。 |

**技术标评分细则**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **总分** | **评审**  **内容** | **标准分值** | **评 分 标 准** |
| 技  术  部  分 | 100  分 | 配送周期 | 30分 | 按投标文件要求供货期进行评比，满足要求得基本分15分，每提前一天加5分，最多加15分。 |
| 企业业绩及实力 | 40分 | 1.供应单位提供其近三年的同类业绩合同，提供三份得基本分15分，每增加一份同类业绩合同加3分，最高加9分；  2.合同额累计在30万以上得6分，合同累计额每增加10万增加2分，最高增加10分。  3.此项得分为（1）＋（2） |
| 售后服务及质量保证 | 30分 | 1.提供完善的售后服务及质量保证体系证明文件，质量保证明确可行、承诺好 20-30分  2.售后服务及质量保证较明确、承诺较好或一般 10-20分  3.售后服务及质量保证体系不完善、承诺一般 1-10分  不可行或无质量承诺保证，不得成为中标候选人 |

**十一、确定单位程序**

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组成员依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，综合评判确定本项目采购单位。

陕西燃气集团工程有限公司

2022 年8月25日

**（正本/副本）**

**陕西燃气集团工程有限公司**

**沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目**

**焊接钢管采购**

**谈判响应文件**

**谈判响应单位名称（公章）**

**法人或委托代理人(签字或盖章)：**

**二〇二二年九月**

**目 录**

**一、报价表**

**二、分项报价表**

**三、法人代表授权委托书**

**四、偏离表**

**五、资格证明文件**

**六、提供“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站、“中国执行信息公开网”三个网站四项查询结果网页截图；**

**七、业绩证明资料**

**八、质量保证和售后服务承诺**

**九、邀请函回执**

**沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目**

**焊接钢管采购报价单**

**单位：元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价  洽谈内容 | 含税报价 | 供货期（天） |
| 沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目焊接钢管采购 |  |  |
| 合计 | 含税金额大写： 。小写： 元，其中不含税金额： 元，税率 。 | |

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目**

**焊接钢管采购分项报价表**

共 页，第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格/型号** | **品牌** | **制造商及产地** | **单位** | **数量** | **我的钢铁网 8月29日网价** | **上浮（+）或下调（-）** | **投标含税 单价** | **合计** |
| 1 | 焊接钢管 | DN15(壁厚2.3) |  |  | 米 | 33485 |  |  |  |  |
| 2 | 焊接钢管 | DN15(壁厚2.5) |  |  | 米 | 30000 |  |  |  |  |
| 3 | 焊接钢管 | DN20(2.0) |  |  | 米 | 360 |  |  |  |  |
| 4 | 焊接钢管 | DN20(壁厚2.3) |  |  | 米 | 12410 |  |  |  |  |
| 5 | 焊接钢管 | DN20(壁厚2.5) |  |  | 米 | 10000 |  |  |  |  |
| 6 | 焊接钢管 | DN25(2.0) |  |  | 米 | 180 |  |  |  |  |
| 7 | 焊接钢管 | DN25(壁厚2.5) |  |  | 米 | 4517 |  |  |  |  |
| 8 | 焊接钢管 | DN25(壁厚3.0) |  |  | 米 | 2000 |  |  |  |  |
| 9 | 焊接钢管 | DN32(壁厚2.5) |  |  | 米 | 3789 |  |  |  |  |
| 10 | 焊接钢管 | DN32(壁厚3.0) |  |  | 米 | 4000 |  |  |  |  |
| 11 | 焊接钢管 | DN40(壁厚3.25) |  |  | 米 | 143 |  |  |  |  |
| 12 | 焊接钢管 | DN50(壁厚3.25) |  |  | 米 | 598 |  |  |  |  |
| 13 | 钢管 | DN200  (壁厚2mm) |  |  | 米 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 钢管 | DN150  (壁厚2mm) |  |  | 米 | 1265 |  |  |  |  |
| 15 | 钢管 | DN125  (壁厚2mm) |  |  | 米 | 51 |  |  |  |  |
| 16 | 钢管 | DN100  (壁厚2mm) |  |  | 米 | 165 |  |  |  |  |
| 17 | 钢管 | DN80  (壁厚2mm) |  |  | 米 | 45 |  |  |  |  |
| 18 | 钢管 | DN70  (壁厚2mm) |  |  | 米 | 33 |  |  |  |  |

洽谈单位： 法定代表人/委托代理人：

（盖章） （签字或盖章）

**三、法人代表授权委托书**

本人 （姓名）系 （洽谈单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目焊接钢管采购 洽谈报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及代理人身份证明

洽谈单位： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

**四、商务、技术响应偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件商务、 技术要求 | 报价文件商务、 技术响应 | 偏离 情况 | 偏离 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**五、资格证明文件**

**六、提供“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站、“中国执行信息公开网”三个网站四项查询结果网页截图；**

**七、业绩证明资料**

**八、质量保证和售后服务承诺**

1.生产厂家情况、工厂规模、生产能力、生产资质、生产材料等；

2.产品质量保证措施；

3.投标人完成本项目的保障能力；

4.交货期保证措施；

5.报价单位服务承诺书；

6.报价单位认为有必要说明的问题。

法定代表人/委托代理人（签字或盖章）：

洽谈单位（盖章）：

日 期：

**陕西燃气集团工程有限公司**

**沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目焊接钢管**

**竞争性谈判采购报价邀请回执**

我公司同意并接受该项目报价要求的内容，参与贵公司沣西新城宋康新苑一标段DK1安装项目焊接钢管采购的洽谈。我公司将安排 （先生/小姐）作为本次洽谈的联系人，联系电话为 ，传真号码为 。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于洽谈期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

洽谈单位（盖章）：

年 月 日